**Скоростной привод для гаражных ворот ALUTECH Levigato LG-600F**

Защита от перепадов напряжения: 160-270В. Стильная эргономичная подсветка 60 LEDs. Ресурс не менее 30 000 циклов.  
**Подходит для ворот площадью до 8,4 м². Скоростное открытие ворот. Цепная рейка 3,3 м. в комплекте.**

**Комплект поставки автоматики: привод, цепная рейка LGR-3300C, монтажный набор, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации.**

[[](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-800/)](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-800/" \o "Привод для гаражных ворот ALUTECH Levigato LG-800)

[**Привод для гаражных ворот ALUTECH Levigato LG-800**](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-800/)

Защита от перепадов напряжения: 160-270В. Стильная эргономичная подсветка 60 LEDs. Ресурс не менее 30 000 циклов.  
**Подходит для ворот площадью до 11,2 м². Цепная рейка 3,3 м. в комплекте.**

**Комплект поставки автоматики: привод, цепная рейка LGR-3300C, монтажный набор, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации.**

Дополнительно входит

* приводная цепная рейка

[[](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-1000f/)](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-1000f/" \o "Скоростной привод для гаражных ворот ALUTECH Levigato LG-1000F)

[**Скоростной привод для гаражных ворот ALUTECH Levigato LG-1000F**](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-1000f/)

Защита от перепадов напряжения: 160-270В. Стильная эргономичная подсветка 60 LEDs. Ресурс не менее 30 000 циклов.  
**Подходит для ворот площадью до 16,0 м². Цепная рейка 3,3 м. в комплекте.**

**Комплект поставки автоматики: привод, цепная рейка LGR-3300C, монтажный набор, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации.**

[[](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-1200/)](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-1200/" \o "Привод для гаражных ворот ALUTECH Levigato LG-1200)

[**Привод для гаражных ворот ALUTECH Levigato LG-1200**](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-1200/)

Защита от перепадов напряжения: 160-270В. Стильная эргономичная подсветка 60 LEDs. Ресурс не менее 30 000 циклов.  
**Подходит для ворот площадью до 18,6 м². Цепная рейка 3,3 м. в комплекте.**

**Комплект поставки автоматики: привод, цепная рейка LGR-3300C, монтажный набор, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации.**

[[](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-500/)](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-500/" \o "Привод для гаражных ворот ALUTECH Levigato LG-500)

[**Привод для гаражных ворот ALUTECH Levigato LG-500**](https://alutech.ru/avtomatika/dlya-sekcionnyh-vorot/garazhnye-privody/privod-dlya-garazhnykh-vorot-levigato-lg-500/)

Защита от перепадов напряжения: 160-270В. Стильная эргономичная подсветка 60 LEDs. Ресурс не менее 30 000 циклов.  
**Подходит для ворот площадью до 8,4 м². Цепная рейка 3,3 м. в комплекте.**

**Комплект поставки автоматики: привод, цепная рейка LGR-3300C, монтажный набор, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации.**



# Фотоэлементы LM-L

Малые габариты, релейный выход с нормально-закрытым и нормально-открытым контактами (NC/NO), визуализация работы с помощью светодиода, стильный (современный дизайн).



Управление воротами с помощью приложения, СМС-команд или телефонного звонка. Память до 3000 телефонных номеров. Совместим со всеми устройствами ALUTECH.

**Комплект поставки автоматики: GSM-модуль, разъем для подключения, кабель micro-USB, антенна в сборе с кабелем 3 м, инструкция.**

**Сигнальная лампа SL-U**

Широкий диапазон питающего напряжения, режим работы с миганием или без мигания, встроенная антенна, монтаж на горизонтальную или вертикальную поверхность.



**ПультДУ AT-4N**

До 4 управляемых устройств, рабочая частота 433.92МГц, степень защиты корпуса — IP54

